BSW-211C**卧式恒温摇床|卧式恒温振荡器**

**卧式恒温摇床广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。**

BSW-211C**卧式恒温摇床|卧式恒温振荡器**

[**卧式恒温摇床**](http://www.qibusw.com/_p15)特点

·集恒温培养箱与振荡器于一体，节约空间占地小，功能多投资少，钢化玻璃超大可视窗、造型豪华美观。

·外壳为优质钢板制作、镜面不锈钢腔体组件、进口品牌压缩机、保温隔热好、使用寿命长。

·人性化控制面板设计，大屏幕背光液晶显示屏，更具良好的视觉效果，可以分别显示温度与速度。

·设有运行参数记忆功能，避免繁琐操作并密码锁定，杜绝人为误操作。

·设有来电恢复功能，不受电源间断影响，设备可自动按原设定程序恢复运行。

·设有开门自停保护装置，保护物体安全并配有高强度气拉杆，开门轻松自如。

·采用进口国际品牌传动轴承，三维偏心轮驱动机构，运转平滑、更稳定、耐久可靠。

·具有紫外杀菌 消毒功能。

恒温摇床|**卧式恒温摇床|卧式小容量恒温摇床 15901945355黄婷婷**

BSW-211C**卧式恒温摇床|卧式恒温振荡器**

**卧式恒温摇床** 技术参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | BSW-211B**卧式恒温摇床** | BSW-111B[**卧式恒温摇床**](http://www.qibusw.com/_p15) | BSW-211C**卧式恒温摇床** | BSW-111C**卧式恒温摇床** |
| 旋转频率 | 20-300 rpm | | | |
| 频率精度 | ±1 rpm | | | |
| 摆振幅度 | Ф26 mm | | | |
| 标准配置 | 500ml×28支 | | 2000ml×12支 | |
| 最大容量 | 250ml×36支, 500ml×28支, 1000ml×18支 | | 1000ml×18支, 2000ml×12支, 3000ml×8支, 5000ml×6支 | |
| 托盘尺寸 | 920×510 mm | | | |
| 定时范围 | 0-999小时 | | | |
| 温控范围 | 4-60℃(制冷型) | RT+5-60℃ | 4-60℃(制冷型) | RT+5-60℃ |
| 温控精度 | ±0.1℃ | | | |
| 温度均匀度 | ±1℃ | | | |
| 数显方式 | LCD | | | |
| 托盘数量 | 1块 | | | |
| 外形尺寸 | 1200×740×800 mm | | 1200×740×1000 mm | |
| 净重 | 174 kg | 160 kg | 183 kg | 168 kg |
| 内部尺寸 | 970×565×280 mm | | 970×565×480 mm | |
| 容积 | 155L | | 265L | |
| 功率 | 866W | 570W | 951W | 676W |
| 电源 | AC220V±10%  50-60Hz | | | |

上海启步生物科技有限公司生产的[**恒温摇床**](http://www.qibusw.com/_p15)采用进口高效压缩机，配套不锈钢万能夹具（也可以根据客户要求指定配不同规格要求的夹具）、数显控温、无级调速和良好的热循环功能。都是客户优选的条件。现用户以遍布全国各地。上海启步生物科技有限公司承诺，所有启步品牌的**恒温摇床**免费保修一年，接到报修后2小时内给予响应，48小时内给予处理。

上海启步生物是一家专业生产[**恒温摇床**](http://www.qibusw.com/_p15)的公司，有台式**恒温摇床，卧式恒温摇床，光照恒温摇床，气浴恒温摇床，水浴恒温摇床。**品种齐全，欢迎选购。启步网址：[www.qibusw.com](http://www.qibusw.com) 电话：021-51698819 516988117