**上海启步雪花制冰机特点：**

* **全自动制冰**，微电脑自动控制系统,方便、安全、稳定。
* 采用优质高效**进口R134无氟压缩机**，制冷效果好，噪音低，运行更平稳可靠。
* 采用**优质不锈钢外壳**，防腐耐用，独立型一体式结构，节省空间，造型美观.
* **箱体隔热层为无氟发泡**，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保.
* 采用最新技术的行腔隔片式制冰蒸发器，**制冷效率高，产冰量大**。
* 有**冰满显示**，**缺水显示**，**过冷保护显示**，**故障警告显示**等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。
* **螺旋滚刀挤压式制冰型式**，所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙，冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计。
* **独特的水箱浮球式进水系统**，保证无残水余水，无除冰过程、无水损耗，无殘水、节水节能。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型 号 | 制冰量（kg/24h） | 储冰量（kg/24h） | 重量（kg） | 尺寸（L\*H\*W）mm |
| 雪花制冰机 | BSW-20 | 20 | 8 | 31 | 329×480×602 |
| BSW-30 | 30 | 8 | 32 | 329×480×602 |
| BSW-40 | 40 | 15 | 40 | 400×540×720 |
| BSW-50 | 50 | 15 | 40 | 400×540×720 |
| BSW-60 | 60 | 20 | 44 | 400×515×872 |
| BSW-70 | 70 | 25 | 50 | 400×515×875 |
| BSW-85 | 85 | 25 | 52 | 400×515×875 |
| BSW-100 | 100 | 25 | 60 | 500×610×940 |
| BSW-120 | 120 | 40 | 62 | 500×610×940 |
| BSW-130 | 130 | 40 | 64 | 500×610×940 |
| BSW-150 | 150 | 40 | 65 | 500×610×940 |
| BSW-200 | 200 | 60 | 90 | 680×611×1100 |
| BSW-250 | 250 | 60 | 93 | 680×611×1100 |
| BSW-300 | 300 | 60 | 95 | 560×870×1580 |

上海启步生物主要以生产光学显微镜、显微成像、**恒温摇床**、**PCR扩增仪**、二氧化碳培养箱、**雪花制冰机**、恒温培养箱、干燥箱、生化培养箱等实验仪器，同时优势销售国内外知名品牌产品：日本奥林巴斯、日本三洋、日本尼康、德国sigma 、美国thermo 德国Eppendorf、美国ABI 、美国伯乐等等。有意询价：启步生物 [www.qibusw.com](http://www.qibusw.com/) 电话：13621641125 021-51698817  021-51698819