|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | 0.2ML PCR反應管  採用高透光認證塑料，符合美國U.S.P.Class VI標準。  可高溫高壓滅菌/121℃, 15分鐘。  可儲存-80℃低溫環境。  DNaes/RNase Free, Human DNA Free, 無熱原/Non-Pyogenic  上蓋採易開合設計，利於單手操作。  管身高氣密設計，長時間進行反應，樣品低蒸散。  管壁採薄壁設計，溫度傳導快，且適於大部分PCR反應儀。  管身多色設計，多樣品分析與儲藏不易混淆。 | |  | |  | |  | | --- | | **T&O-1A231****0.2ml PCR反應管****10000’s/10box/cs****透明/藍/黃/綠/紫/褐色** | |  | |  | |