|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
| 0.2ML PCR反應管採用高透光認證塑料，符合美國U.S.P.Class VI標準。可高溫高壓滅菌/121℃, 15分鐘。可儲存-80℃低溫環境。DNaes/RNase Free, Human DNA Free, 無熱原/Non-Pyogenic上蓋採易開合設計，利於單手操作。管身高氣密設計，長時間進行反應，樣品低蒸散。管壁採薄壁設計，溫度傳導快，且適於大部分PCR反應儀。管身多色設計，多樣品分析與儲藏不易混淆。 |
|   |

 |  |

|  |
| --- |
| **T&O-1A231****0.2ml PCR反應管****10000’s/10box/cs****透明/藍/黃/綠/紫/褐色** |
|  |
|  |

 |